**Przedmiot zamówienia:** Pulsoksymetr

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR / WARUNEK** | **Wartość wymagana** | **Oferowana wartość**  |
|  | **Parametry rejestratora** |
| 1 | Wymiary max. ( dł. x szer. x wys.) 165x70x30 mm | Tak |  |
| 2 | Waga max. 165g  | Tak |  |
| 3 | Kolorowy wyświetlacz min. LCD 2,8”  | Tak |  |
| 4 | Czas pracy min. 3 godziny | Tak |  |
| 5 | Wyświetlanie poziomu tętna, Sp02. fali tętna i alarmów | Tak |  |
| 6 | Wizualny i dźwiękowy alarm z możliwością regulacji poziomu intensywności  | Tak |  |
| 7 | Pamięć trendów min. 72 godziny | Tak |  |
| 8 | Wyświetlanie fali Sp02 i pionowych wykresów słupkowych | Tak |  |
| 9 | Zakres saturacji 70-100% (krok po 1%) +/- 2% | Tak |  |
| 10 | Zakres tętna 30-300 bpm +/- 2 bpm | Tak |  |
| 11 | Standardowe podłączenia: mini złącze USB typ B,  | Tak |  |
| 12 | Dane wyjściowe: Mini USB, Sp02, częstość tętna | Tak |  |
| 13 | Możliwość podłączenia czujnika Sp02 dla dzieci | Tak |  |
| 14 | Możliwość podłączenia czujnika Sp02 na ucho | Tak |  |
| 15 | Możliwość zamocowania rejestratora do szyn i listew | Tak |  |
| 16 | Wymiary max. ( dł. x szer. x wys.) 165x70x30 mm | Tak |  |
| 17 | Waga max. 165g  | Tak |  |
| 18 | Kolorowy wyświetlacz min. LCD 2,8”  | Tak |  |
| 19 | Czas pracy min. 3 godziny | Tak |  |
| 20 | Wyświetlanie poziomu tętna, Sp02. fali tętna i alarmów | Tak |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Oświadczamy, że urządzenie o powyższych parametrach nadaje się do użytkowania bez dodatkowych nakładów.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data podpis Wykonawcy