PARAMETRY TECHNICZNE:

Videolaryngoskop wielokrotnego użytku – 1 szt.

1. Kamera: CMOS
2. Ekran: 2,5` LCD
3. Bateria: 3,7V Litowo-jonowa
4. Czas pracy na baterii: ~3h
5. Czas ładowania: <4h
6. Ilość cykli ładowania: >300 razy
7. Temperatura pracy: - 5 do ~50 st. C
8. Wilgotność podczas pracy: 10% - ~90%
9. Ciśnienie atmosferyczne podczas pracy: 860-1060 hPa
10. Wyposażenie: Videolaryngoskop, ładowarka i kabel zasilający, instrukcja obsługi