**ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 Przedmiot zamówienia: **Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania preparatów krwi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Ilość | Rok produkcji | Wartość netto | VAT w% | Wartość brutto |
|  | **Chłodziarka laboratoryjna**  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Potwierdzenie spełnienia** | **Opis oferowanego parametru** |
| **TAK / NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | chłodziarka labolatoryjna |  |  |
| 1. | Poziom szumu dB (A): 40-44 |  |  |
| 2. | Napięcie (V): 220-240 |  |  |
| 3. | Pojemność całkowita brutto (litry): 340-360 l |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm): 600 (+/-10%) |  |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm): 615(+/-10%) |  |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm): 1840(+/-10%) |  |  |
| 7. | Układ chłodzenia: Dynamiczny |  |  |
| 8. | Metoda odszraniania: Automatyczna |  |  |
| 9. | Zakres temperatury: +3°C +8°C |  |  |
| 10. | Materiał obudowy: stal |  |  |
| 11. | Kolor: Biały |  |  |
| 12. | Materiał drzwi: szkło izolacyjne |  |  |
| 13. | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym |  |  |
| 14. | Rodzaj sterowania: elektroniczne |  |  |
| 15. | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy |  |  |
| 16. | Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie sufitowe LED, oddzielnie włączane |  |  |
| 17. | LED: TAK |  |  |
| 18. | Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania |  |  |
| 19. | Alarm temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy |  |  |
| 20. | Interfejs bezpotencjałowy: TAK |  |  |
| 21. | Liczba regulowanych półek: 5 |  |  |
| 22. | Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |  |  |
| 23. | Szerokość użytkowa półek (mm): 455 |  |  |
| 24. | Głębokość użytkowa półek (mm): 435 |  |  |
| 25. | Maksymalne obciążenie półki (kg): 60 |  |  |
| 26. | Zamek: w wyposażeniu |  |  |
| 27. | Drzwi samoczynnie zamykane: TAK |  |  |
| 28. | Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne |  |  |
| 29. | Klasa klimatyczna: SN-ST |  |  |
| 30. | Czynnik chłodniczy: R 600a |  |  |
| 31. | Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 32. | Firma zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |
| 33. | Uruchomienie aparatury, przeszkolenie personelu jest bezpłatne |  |  |

**Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.**

 ……………………………………………………….

*podpisy osób upoważnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*