***Załącznik Nr 2***

**„ USŁUGI SERWISOWANIA POJAZDÓW SPECJALNYCH ZOZ W SZCZYTNIE”**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w zdolności techniczno-eksploatacyjnej i ruchowej pojazdów należących do ZOZ w Szczytnie w celu zapewnienia ich bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania.

2. Pojazdy należące do ZOZ w Szczytnie:

1. Volkswagen Crafter rok budowy 2016, poj. silnika 1968 cm³, moc silnika 143 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy,
2. Renault Trafic rok budowy 2011, poj. silnika 1995 cm3 moc silnika 115 KM rodzaj paliwa: olej napędowy
3. Volkswagwn Crafter rok budowy 2019, poj. silnika 1968 cm3 moc silnika 177 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy,
4. Volkswagwn Crafter rok budowy 2019, poj. silnika 1968 cm3 moc silnika 177 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy.
5. Volkswagwn Crafter rok budowy 2020, poj. silnika 1968 cm3 moc silnika 177 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy.
6. Volkswagwn Crafter rok budowy 2021, poj. silnika 1968 cm3 moc silnika 177 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy.
7. Volkswagwn Crafter rok budowy 2022, poj. silnika 1968 cm3 moc silnika 177 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy.
8. Volkswagwn Crafter rok budowy 2023, poj. silnika 1968 cm3 moc silnika 177 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- ZADANIE 1:

1. Wykonywania przeglądów okresowych, wykonywania badania technicznego pojazdów,

w zakresie przeglądu okresowego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1. wymiany oleju silnikowego,
2. wymiany filtra oleju,
3. wymiany filtra paliwa,
4. wymiany filtra powietrza,
5. sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej w tym stanu akumulatora,
6. sprawdzenia stanu oświetlenia pojazdu w tym ustawienie reflektorów i ewentualne uzupełnienie,
7. sprawdzenia stanu specjalistycznego oświetlenia pojazdu w tym sprawdzenie alarmowych lamp błyskowych i stan głośnika w urządzeniu alarmowym ,
8. sprawdzenia stanu układu zapłonowego,
9. sprawdzenie sprawności układu hamulcowego w tym ewentualne nieszczelności i stan materiałów ciernych ( klocki, tarcze, szczęki, bębny ) oraz stan płynu hamulcowego,
10. sprawdzenia sprawności układu kierowniczego,
11. sprawdzenia sprawności układu zawieszenia przedniego i tylnego,
12. sprawdzenia sprawności i szczelności skrzyni biegów oraz mechanizmu przeniesienia napędu,
13. sprawdzenia stanu opon samochodowych w tym stan bieżnika oraz ciśnienia powietrza w oponach,
14. sprawdzenia stanu i szczelności układu chłodzenia silnika oraz ogrzewania pojazdu,
15. sprawdzenia naciągu paska wieloklinowego napędzającego alternator, pompę wodną i inne urządzenia potrzebne do pracy pojazdu,
16. sprawdzenia szczelności i mocowania układu wydechowego,
17. sprawdzenia stanu klimatyzacji ze sprawdzeniem szczelności układu, poziomu czynnika chłodzącego oraz sprawdzeniem stanu filtra przeciwpyłowego,
18. sprawdzenia stanu zawiasów, rolek i ograniczników drzwi,
19. sprawdzenia stanu mocowania wszelkich osłon przegubów pod pojazdem,
20. wykonanie innych napraw wynikłych w trakcie przeglądu okresowego.
21. Potwierdzania przeglądów po wykonaniu usług z odpowiednim wpisem w książce serwisowej

ZADANIE 2:

1. napraw pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji,
2. naprawy i wymiany ogumienia, także sezonowego,
3. bieżącego uzupełniania płynów eksploatacyjnych, z wyjątkiem płynów do spryskiwaczy,
4. zapewnienia dostępności materiałów i części zamiennych,
5. innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania pojazdów,
6. udzielenia minimum 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, a na nowe podzespoły - gwarancja udzielona przez producenta.

ZADANIE 3:

* 1. naprawy uszkodzonej karoserii ( napraw blacharskich),

4. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez Podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez Podwykonawcę - Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od Podwykonawców.

5. Części użyte do napraw będą nowe. Dopuszcza się regenerację podzespołów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę.  
6. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakres powyższych czynności jest uzależniony od marki i modelu samochodu oraz od zaleceń producenta. Przegląd powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w książce przeglądów serwisowych oraz spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

Po wykonaniu badania technicznego Wykonawca zobowiązany jest do:

* wyzerowania wskazania wyświetlacza terminów przeglądu (wskaźnika obsługi technicznej),
* wpisać stan licznika kolejnego przeglądu na karcie przeglądów lub w książce przeglądów serwisowych.

**NAPRAWY:**

**Naprawy powinny być wykonane zgodnie ze sztuką napraw zlecanych przez Producenta danej marki i modelu pojazdu. Ww. usługa powinna spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.**

**Badania techniczne pojazdów** wykonywane będą na podstawie wskazania stanu licznika w zależności od marki i modelu pojazdu jednak nie dłużej niż co 12 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.