|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Artykuł | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | producent | nr katalogowy |
| Zał. 2.2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą,opory przepływu 2,1cmH2O przy 60l/min | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych, opory przepływu 2,5cmH2O przy 60l/min | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | elektrostatyczyn z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych opory przepływu 1,4cm H2O | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie oddechowe (sztuczny nos) dla pacjętów po tracheostomii,opory przepływu 1,8cmH2O przy 60l/min | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik karbowany prosty zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania 1 x sterylny | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |