*Szczytno, dn. 11-09-2019r.*

**Dotyczy:** *postępowania „*„Zakup fabrycznie nowego ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby ZOZ Szczytno.”

**numer postpowania ZOZ-6/2019**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

**O D P O W I E D Z I**

**na zapytania w sprawie przetargu**

**Videolaryngoskop:**

1. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności videolaryngoskop zaprojektowany specjalnie dla służb ratunkowych o wysokiej odporności na uszkodzenia, upadki oraz działanie płynów (możliwość moczenia w środkach dezynfekcyjnych). Proponowane urządzenie wyposażone jest w wysokiej jakości tor wizyjny CMOS, który pozwala na zastosowanie różnej wielości jednorazowych nakładek/łyżek intubacyjnych zapobiegających zakażeniom krzyżowym. Opisany przez Zamawiającego videolaryngoskop można zastosować tylko u jednego, standardowego pacjenta co stanowi istotne ograniczenie w użyciu u różnej wielkości pacjentów (wiek, kształt szyi, otyłość).

Opis techniczny proponowanego videolaryngoskopu oraz wyposażenia:

Videolaryngoskop z możliwością stosowania tradycyjnej metody intubacji

Dedykowana bateria z czasem pracy 250 min. będąca integralną częścią rękojeści

Rękojeść i obudowa ogumowana, odporna na uszkodzenia

Wysoka wodoszczelność – klasa odporności IPx7

Możliwość stosowania nakładek/łyżek jednorazowych w rozmiarach 2,3,4 oraz X3 do trudnych intubacji (zintegrowana szyna rurki intubacyjnej Contact Zone) .

Łyżki/nakładki jednorazowe o wysokiej przejrzystości (polimer optyczny) z materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu

Rdzeń urządzenia, wykonany ze stopów metali, zakończony kamerą i źródłem światła o wysokim natężeniu

Monitor LCD uwidaczniający drogi oddechowe o przekątnej 2,5”

Możliwość regulacji monitora pod kątem 45ᵒ

Waga urządzenia 200 g

W zestawie: sterylne, pakowane po 10 łyżki sztuk nakładki intubacyjne Macintosh rozmiar 2, 3 i 4; bateria i videolaryngoskop.

Gwarancja 24 miesiące

**Odpowiedź** Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

1. Prosimy o dopuszczenie urządzenia do kompresji klatki piersiowej o poniższych parametrach takich jak  (spełniającego pozostałe parametry siwz):

- waga do 12 kg urządzenia gotowego do pracy  z akumulatorem i torbą transportową oraz pełnym możliwym do uzupełnienia pakietem akcesorii

- zasilane akumulatorem litowo-polimerowym

- wyposażone w 2 wielorazowe nakładki, która każda z osobna starcza na 1000 misji

**Odpowiedź** Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Podpisała:

Dyrektor Beata Kostrzewa