Pompa dwustrzykawkowa

Parametry techniczne

Objętość strzykawek (ml): **20; 50;**

Zakres szybkości infuzji (w ml/h dla strzykawki 50 ml): **0,1 - 99,9;**

Rozdzielczość programowania (0,01/0,1/1): **0,1;**

Zakres szybkości dawki indukcyjnej (w ml/h dla strzykawki 50 ml): **0,1 - 256;**

Rodzaj zasilania (sieciowe/akumulatorowe):

Możliwości mocowania (na statywie/inna): **na statywie**