|  |
| --- |
| Wózek anestezjologiczny |
| Producent:  |
| Nazwa i typ aparatu: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany: min. 2019 ) |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY** | **Wymagania** | **Parametry oferowane** |
|  | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium.  | TAK |  |
|  | Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron brzegami i niskim frontowym brzegiem 50mm  | TAK |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty do prowadzenia z 3 stron wózka  | TAK |  |
|  | Wysokość blatu roboczego od podłogi 1000mm  | TAK |  |
|  | Powierzchnia robocza blatu 650x450mm  | TAK |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła, w tym 2 z hamulcami o średnicy min. 125mm  | TAK |  |
|  | Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej, ładowność wózka do 400kg  | TAK |  |
|  | Podstawa wózka zabezpieczona odbojem na całym obwodzie, wykonanym z tworzywa ABS  | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflady  | TAK |  |
|  | Wysokość 3 górnych szuflad 160mm  | TAK |  |
|  | Wysokość dolnej szuflady 240mm  | TAK |  |
|  | 3 górne szuflady wyposażone w przegrody, w każdej szufladzie przynajmniej 8 przegród  | TAK |  |
|  | Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym  | TAK |  |
|  | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi  | TAK |  |
|  | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości  | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru przez Zamawiającego)  | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie pojedynczej szuflady 45kg  | TAK |  |
|  | Centralny system zamykania wszystkich szuflad na klucz  | TAK |  |
|  | Wysięgnik nadstawki wyposażony w zestaw dwóch rzędów uchylnych, składający się z 9 pojemników (5+4)  | TAK Podać |  |
|  | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego  | TAK  |  |
|  | Wózek wyposażony w: - Pojemnik na igły o poj. 1,5 litra - Uchwyt miski typu nerka - Przykrywany koszyk na narzędzia - Kosz na odpady otwierany bez użycia rąk (zdejmowany) - Wysuwany boczny blat  | TAK |  |
|  | Po lewej stronie wózka – 2 szyny, regulowane, wyjmowane, przeznaczone na montaż wyposażenia  | TAK |  |

* Oferowane przedmioty zamówienia mają być nieużywane i fabrycznie nowe.