**Lampa bakteriobójcza na statywie na kółkach – szt. 4**

Przeznaczenie: blok operacyjny, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych. wymagany certyfikat do stosowania w placówkach medycznych.

**Dane techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wersja lampy** | bakteriobójcza dwufunkcyjna |
| **Typ lampy bakteriobójczej** | dwufunkcyjna |
| **Dodatkowe informacje** | wydajność wentylatora: 199 m3/h |
| **Gwarancja** | 2 lata |
| **Wymiary** | wymiary kopuły: podać: |
| **Napięcie zasilania** | 230 V 50 Hz |
| **Pobór mocy** | 145 VA |
| **Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C** | 1x55W |
| **Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C** | 2x55W |
| **Zasięg działania (natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m)** | 150 µW/cm2, 18-36 m2 |
| **Trwałość promiennika** | 8000 h |
| **Dezynfekcja kubatura** | 45-90 m3/h |
| **Typ obudowy** | IP 20 |
| **Element emitujący promieniowanie UV-C** | wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W, zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W |
| **Wydajność wentylatora (m3/h)** | 199 m3/h |

Na dostarczone urządzenia medyczne wykonawca udzieli:

Wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia gwarancji producenta (z opcja przedłużenia gwarancji) i rękojmię w „pełnym zakresie” tj.: wszelkie naprawy łącznie z materiałami, i wymiany elementów zestawu i jego podzespołów, konserwacje, przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami, wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów, dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 24 miesiące.

* Wykonawca zapewnia minimum przez 7 lat od upływu pełnego okresu gwarancji serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
* Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację oraz szkolenie personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i szkolenia, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.