Zał. Nr 2.2

Krzesełko kardiol - 2 szt.

krzesełko kardiologiczne wykonane z materiału odpornego na korozję, specjalny stop lekkiej stali pokryty dodatkowo farbą odporną na korozje i na działanie płynów dezynfekujących.

Charakterystyka:

 - 4 koła w tym 2 skrętne

 - możliwość złożenia do transportu w ambulansie,

- wysokość po złożeniu 95 cm

- blokada zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu.

 - wysuwane rączki przednie

- wysuwane uchwyt ramy oparcia

- siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału typu ABS, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego

- udźwig 227 kg

- podpórka pod stopy pacjenta

- 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie.

- dodatkowe rączki tylne

- waga krzesełka 10 kg

- waga systemu płozowego 4 kg.